Семейство П\_Балкон\_Л

[Общее](#h.pgdt1r8u0f5g)

[Создание экземпляра](#h.dpcx6cwwmitq)

[Настройка типоразмера (АС)](#h.ezlvxhd6j1yo)



[Настройка типоразмера (АР)](#h.fealvgtc08jn)

[По вопросам работы семейства :](#h.ebh50gm7rlmu)













# Общее

1. Категория: Окна
2. Специфицирование: Спецификация (ОК)
3. При размещениии, запрещаеться использовать клавишу “пробел” (т.к. происходит зеркальное размещение вставляемого объекта)

# Создание экземпляра

1. Разместить экземпляр на плане.
2. Изменить высоту нижнего бруса.
3. Высота нижнего бруса это:


# Настройка типоразмера (АС)


1. Создать новый типоразмер
2. Назвать типоразмер по принципу (Ширина окна x Высота окна/Ширина двери x Высота двери.
3. Изменить параметры Окно высота,Окно ширина, Дверь высота, Дверь ширина в соотвествие с типоразмером.
4. Окно ширина это:
5. Окно высота это:
6. Дверь высота это: 
7. Дверь ширина это:
8. Выбрать необходимый типоразмер перемычки: 
9. Настроить размеры четвертей.
10. Четверть глубина это:
11. Четверть ширина это:
12. Четверть вверх это:
13. Отрегулировать размеры Полости. Полость необходима для вырезания объема, занимаемого Перемычкой, из кирпичной кладки (забутовки)=> Размеры полости должны быть равны размерам перемычки. Их регулируют параметры:

## 


# Настройка типоразмера (АР)


1. Настроить размеры створки
2. .

Настроить открывание створоки и двери:

Регулируемые размеры окна и двери это:

2. Отрегулировать толщину рам.

3. Настроить материал стекла, рамы, отлива.

4. На разрезе для отображения рамы и стекла нажать - 

Изменения других параметров запрещено!

Самостоятельное редактирование семейства запрещено!

## *По вопросам работы семейства :*

BIM-менеджер – Сергей Макаров

Разработчик семейства – Михаил Кочетов