Отдельные инструкции

Оглавление

[1. Инструкция по открытию модели для просмотра 3](#_Toc461614976)

[2. Инструкция по открытию модели для проектирования. 5](#_Toc461614977)

[3. Инструкция для печати файла 8](#_Toc461614978)

[4. Инструкции по работе с рабочими наборами 13](#_Toc461614979)


[5. Инструкции по созданию новой площадки 15](#_Toc461614980)

# 1. Инструкция по открытию модели для просмотра


* Запустить Revit




* Открыть




* Выбрать файл (один раз кликнуть мышью)



* Отсоединить








* Не сохранять рабочие наборы



* Работать в файле (делать что угодно – ваш файл не связан с работой коллег)


# 2. Инструкция по открытию модели для проектирования.





* Поверить “Создать локальный”
  1. Открыть необходимый вид .Если такого нет, то создать из Общих видов.
  2. Выбрать рабочий набор для размещения создаваемых объектов проекта. 
  3. Приступить к работе


# 3. Инструкция для печати файла


Через R или Сtrl+P
















# 4. Инструкции по работе с рабочими наборами

Получение рабочего набора




Получение рабочего набора вида

Если рабочий набор не редактируемый, то любой другой сотрудник может удалить данный вид. Поэтому важные виды необходимо переводить в редактируемые.



# Инструкции по созданию новой площадки



Управление/Местоположение/Площадка/Копировать /Назвать новую площадку/ Сделать текущей.

Имя для площадки создать по следующему принципу:

Шифр объекта\_Раздел\_Имя конструкции/Системы.

Например: 07.2-6.2-12\_18А\_ОВ1

Только после этого получить координаты от файла Источника координат.

Введение новой площадки необходимо для корректного получения координат.