

Семейство Каркас несущий: “Армирование кладки”

Семейство для раскладки сеток/анкеров **по высоте**




**Работа с семейством:**


1. Настроить шаблон вида для плана: Окно Свойства - Идентификация - Шаблон вида



2. Выбрать подходящее семейство в диспетчере проектов. При отсутствии подходящего, создать новый типоразмер. В существующих типоразмерах **НИЧЕГО не менять** :



3. Расположить семейство **на плане:**



Название типоразмеров:

Тип анекера\сетки\_количество на этаж\_Комментарий(при необходимости)


Пример: А1\_5 шт, С3\_3шт\_Балкон

Создание нового типоразмера

1. Вкладка Строительство: Задать количество сеток **на этаж**

2. Вкладка Размеры: Задать расстояние от опорного уровня до первой сетки и расстояния между сетками. Нумерация сеток **снизу вверх**

3. Вкладка Прочее: Выбрать **для всех позиций** типоразмер сетки или анкера



Для оформления чертежей (разрезов) использовать **высокую и среднюю** детализацию

## *По вопросам работы семейства обращаться к:*

BIM-менеджер – Сергей Макаров